**PRODUCTBLADEN BEHORENDE BIJ DE**

**BEOORDELINGSRICHTLIJN**

**VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN**

Vaststelling door : Centraal College van Deskundigen Slopen

Datum : 17 oktober 2017

Kenmerk : SVMS-008

Versie : 2017-01

Status : informatief

Verkrijgbaar bij : www.veiligslopen.nl

**INHOUDSOPGAVE**

[Instructie voor gebruik van productbladen 3](#_Toc118877028)

[1. Productblad voor BETONPUIN 4](#_Toc118877029)

[2. Productblad voor METSELWERKPUIN 5](#_Toc118877030)

[3. Productblad voor ASFALTPUIN 6](#_Toc118877031)

[4. Productblad voor MENGPUIN 7](#_Toc118877032)

[5. Productblad voor KALKZANDSTEEN 8](#_Toc118877033)

[6. Productblad voor GIPSHOUDEND MATERIAAL 9](#_Toc118877034)

[7. Productblad voor GASBETON 10](#_Toc118877035)

[8. Productblad voor A-HOUT 11](#_Toc118877036)

[9. Productblad voor B-HOUT 12](#_Toc118877037)

[10. Productblad voor C-HOUT 13](#_Toc118877038)

[11. NON-FERROMAGNETISCHE METALEN 14](#_Toc118877039)

[12. FERROMAGNETISCHE METALEN 15](#_Toc118877040)

[13. Productblad voor GLAS 16](#_Toc118877041)

[14. Productblad voor VLOERBEDEKKING 17](#_Toc118877042)

[15. Productblad voor ISOLATIE MATERIAAL 18](#_Toc118877043)

[16. Productblad voor DAKBEDEKKINGSMATERIAAL BITUMINEUS 19](#_Toc118877044)

[17. Productblad voor DAKBEDEKKINGSMATERIAAL TEERHOUDEND 20](#_Toc118877045)

[18. Productblad voor GEMENGD BOUW- EN SLOOPAFVAL 21](#_Toc118877046)

[19. Productblad voor 22](#_Toc118877047)

# Instructie voor gebruik van productbladen

In de vorige versie (2012-01) van paragraaf 3.2 van de BRL SVMS-007 was opgenomen dat de sloopaannemer een registratie bijhoudt van de afnemers van sloopmaterialen, met behulp van de productbladen zoals opgenomen in dit document.

Na de integrale herziening van de BRL SVMS-007 per 31 januari 2017 is het gebruik van de productbladen niet langer vereist.

Dit laat onverlet dat de sloopaannemer de productbladen nog altijd kan gebruiken ter invulling van de eisen in hoofdstuk 5 van de BRL, bij de leveranciersbeoordeling of anderszins door bijvoorbeeld de specificaties van het sloopmateriaal te beschrijven voor de afnemer.

Het registreren van afnemers (invullen productbladen) kan op de volgende twee momenten plaatsvinden:

- jaarlijks in het kader van de ‘leveranciersbeoordeling’;

- bij inschakeling van een ‘nieuwe’ afnemer.

De registratie kan plaatsvinden met behulp van de productbladen in dit document.

Het is toegestaan om de productbladen zoals in dit document opgenomen, op onderdelen aan te vullen.

De productbladen kunnen worden gedownload op [www.veiligslopen.nl](http://www.veiligslopen.nl). De kop- en voetteksten kunnen dan worden opgemaakt in de huisstijl van de organisatie (in ieder geval moet blijken binnen welke bedrijfsorganisatie het productblad is vastgesteld).

Dit document heeft de status: informatief.

|  |
| --- |
| 1. Productblad voor BETONPUIN
 |
|  | Definitie | Puin vrijkomend bij de sloop van beton, zoals betonelementen, constructies, producten en stenen |
| Samenstelling | [ ]  betonpuin[ ]  betonstenen[ ]        | [ ]       [ ]       [ ]        |
| Eural Code | [ ]  170101 beton[ ]  170106\*c mengsel van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan die gevaarlijke stoffen bevatten |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm |
| Wapening | [ ]  ja [ ]  nee indien ja: [ ]  weinig [ ]  veel |
| Verontreinigingen bijmenging | [ ]  metselwerk :       %[ ]  gips :       %[ ]  gasbeton :       %[ ]  kalkzandsteen :       %[ ]  asfalt :       %[ ]  asbest :       % | [ ]  isolatie :       %[ ]  polystyreen :       %[ ]  roet :       %[ ]  zand :       %[ ]        :       %[ ]        :       % |
| Afnemer | naam :      adres :      postcode :      plaats :       | contactpersoon :      telefoonnummer:      soort inrichting :       |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?: [ ]  ja [ ]  neeWijze van vaststelling :        |
| Vaststelling | Sloopaannemer:      | Door:      | Datum:      |

|  |
| --- |
| 1. Productblad voor METSELWERKPUIN
 |
|  | Definitie | Puin vrijkomend bij de sloop van constructies van metselwerk (gebakken materialen in combinatie met metselwerkmortel) |
| Samenstelling | [ ]  metselwerkconstructie[ ]  wandtegels, keramisch[ ]        | [ ]       [ ]       [ ]        |
| Eural Code | [ ]  170102 stenen[ ]  170103 tegels en keramische producten[ ]  170106\*c mengsel van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan die gevaarlijke stoffen bevatten |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm |
| Verontreinigingen bijmenging | [ ]  beton :       %[ ]  gips :       %[ ]  gasbeton :       %[ ]  kalkzandsteen :       %[ ]  asfalt :       %[ ]  asbest :       % | [ ]  isolatie :       %[ ]  polystyreen :       %[ ]  roet :       %[ ]  zand :       %[ ]        :       %[ ]        :       % |
| Afnemer | naam :      adres :      postcode :      plaats :       | contactpersoon :      telefoonnummer:      soort inrichting :       |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?: [ ]  ja [ ]  neeWijze van vaststelling :       |
| Vaststelling | Sloopaannemer:      | Door:      | Datum:      |

|  |
| --- |
| 1. Productblad voor ASFALTPUIN
 |
|  | Definitie | Mengsel van steenslagen/of grind en bitumen. Puin afkomstig van de sloop van een asfaltverharding |
|  | Samenstelling | [ ]  asfaltbeton[ ]  koudasfalt [ ]        | [ ]       [ ]       [ ]        |
|  | Eural Code | [ ]  170301\*c bitumineuze mengsels die koolteer bevatten (> 1000mg/kg)[ ]  170302 niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels[ ]  170303\* koolteer en met teer behandelde producten |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm |
|  | Verontreinigingen bijmenging | [ ]  beton :       %[ ]  metselwerk :       %[ ]  gips :       %[ ]  gasbeton :       %[ ]  kalkzandsteen :       %[ ]  asbest :       % | [ ]  isolatie :       %[ ]  polystyreen :       %[ ]  roet :       %[ ]  zand :       %[ ]        :       %[ ]        :       % |
|  | Afnemer | naam :      adres :      postcode :      plaats :       | contactpersoon :      telefoonnummer:      soort inrichting :       |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?: [ ]  ja [ ]  neeWijze van vaststelling :       |
|  | Vaststelling | Sloopaannemer:      | Door:      | Datum:      |

|  |
| --- |
| 1. Productblad voor MENGPUIN
 |
|  | Definitie | Puin vrijkomend bij de sloop van constructies van beton en metselwerk (gemengd) |
| Samenstelling | [ ]  betonpuin[ ]  betonstenen[ ]        | [ ]  metselwerkconstructie[ ]  wandtegels, keramisch[ ]        |
| Eural Code | [ ]  170106\*c mengsel van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan die gevaarlijke stoffen bevatten[ ]  170107 niet onder 17 01 06 vallende mengsel van beton, stenen, tegels of keramische producten |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm |
| Verontreinigingen bijmenging | [ ]  gips :       %[ ]  gasbeton :       %[ ]  kalkzandsteen :       %[ ]  asfalt :       %[ ]  asbest :       % | [ ]  isolatie :       %[ ]  polystyreen :       %[ ]  roet :       %[ ]  zand :       %[ ]        :       % |
| Afnemer | naam :      adres :      postcode :      plaats :       | contactpersoon :      telefoonnummer:      soort inrichting :       |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?: [ ]  ja [ ]  neeWijze van vaststelling :       |
| Vaststelling | Sloopaannemer:      | Door:      | Datum:      |

|  |
| --- |
| 1. Productblad voor KALKZANDSTEEN
 |
|  | Definitie | Steen geperst uit zand en kalk (calciumcarbonaat) |
| Samenstelling | [ ]  kalkzand metselstenen[ ]  kalkzand lijmblokken[ ]  kalkzand producten | [ ]       [ ]       [ ]        |
| Eural Code | [ ]  170102 stenen[ ]  170106\*c mengsel van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan die gevaarlijke stoffen bevatten[ ]  170107 niet onder 17 01 06 vallende mengsel van beton, stenen, tegels of keramische producten |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm |
| Verontreinigingen bijmenging | [ ]  beton :       %[ ]  metselwerk :       %[ ]  gips :       %[ ]  gasbeton :       %[ ]  asfalt :       %[ ]  asbest :       % | [ ]  isolatie :       %[ ]  polystyreen :       %[ ]  roet :       %[ ]  zand :       %[ ]        :       %[ ]        :       % |
| Afnemer | naam :      adres :      postcode :      plaats :       | contactpersoon :      telefoonnummer:      soort inrichting :       |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?: [ ]  ja [ ]  neeWijze van vaststelling :       |
| Vaststelling | Sloopaannemer:      | Door:      | Datum:      |

|  |
| --- |
| 1. Productblad voor GIPSHOUDEND MATERIAAL
 |
|  | Definitie | Producten vervaardigd uit calciumsulfaat aangelengd met water |
| Samenstelling | [ ]  Gipsplaten[ ]  Gipsblokken[ ]  Gipsproducten | [ ]       [ ]       [ ]        |
| Eural Code | [ ]  170801\*c gipshoudend bouwmateriaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd[ ]  170802c niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouwmateriaal |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm |
| Verontreinigingen bijmenging | [ ]  beton :       %[ ]  metselwerk :       %[ ]  gasbeton :       %[ ]  kalkzandsteen :       %[ ]  asfalt :       %[ ]  asbest :       % | [ ]  isolatie :       %[ ]  polystyreen :       %[ ]  roet :       %[ ]  zand :       %[ ]        :       %[ ]        :       % |
| Afnemer | naam :      adres :      postcode :      plaats :       | contactpersoon :      telefoonnummer:      soort inrichting :       |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?: [ ]  ja [ ]  neeWijze van vaststelling :       |
| Vaststelling | Sloopaannemer:      | Door:      | Datum:      |

|  |
| --- |
| 1. Productblad voor GASBETON
 |
|  | Definitie | Beton vervaardigd uit onder andere zand, cement, kalk, water en aluminiumpoeder |
| Samenstelling | [ ]  gasbeton blokken[ ]  gasbeton stenen[ ]  gasbeton producten | [ ]       [ ]       [ ]        |
| Eural Code | [ ]  170101 beton[ ]  170106\*c mengsel van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan die gevaarlijke stoffen bevatten[ ]  170107c niet onder 17 01 06 vallende mengsel van beton, stenen, tegels of keramische producten |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm |
| Verontreinigingen bijmenging | [ ]  beton :       %[ ]  metselwerk :       %[ ]  gips :       %[ ]  kalkzandsteen :       %[ ]  asfalt :       %[ ]  asbest :       % | [ ]  isolatie :       %[ ]  polystyreen :       %[ ]  roet :       %[ ]  zand :       %[ ]        :       %[ ]        :       % |
| Afnemer | naam :      adres :      postcode :      plaats :       | contactpersoon :      telefoonnummer:      soort inrichting :       |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?: [ ]  ja [ ]  neeWijze van vaststelling :       |
| Vaststelling | Sloopaannemer:      | Door:      | Datum:      |

|  |
| --- |
| 1. Productblad voor A-HOUT
 |
|  | Definitie | Schoon, onbehandeld hout niet zijnde vers hout (snoeihout) of hard hout |
| Samenstelling | [ ]  balken[ ]  planken[ ]  spaanplaat[ ]  pallets | [ ]       [ ]       [ ]       [ ]        |
| Eural Code | [ ]  170201c hout[ ]  170204\*c glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm |
| Verontreinigingen bijmenging | [ ]  spijkers :       %[ ]  hardhout :       %[ ]  hardboard :       %[ ]  zachtboard :       %[ ]  geplastificeerd hout :       %[ ]  verduurzaamd hout :       %[ ]  spaanplaat :       %[ ]  multiplex :       %[ ]  triplex :       %[ ]  gips :       %[ ]  beton :       % | [ ]  metselwerk :       %[ ]  gips :       %[ ]  textiel :       %[ ]  isolatie :       %[ ]  dakbedekking :       %[ ]  organisch materiaal :       %[ ]  papier :       %[ ]  zand :       %[ ]        :       %[ ]        :       %[ ]        :       % |
| Afnemer | naam :      adres :      postcode :      plaats :       | contactpersoon :      telefoonnummer:      soort inrichting :       |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?: [ ]  ja [ ]  neeWijze van vaststelling :       |
| Vaststelling | Sloopaannemer:      | Door:      | Datum:      |

|  |
| --- |
| 1. Productblad voor B-HOUT
 |
|  | Definitie | Hout dat niet onder categorie A en C valt, bijvoorbeeld geverfd en verlijmd hout en vezelplaten. Geen vers hout |
| Samenstelling | [ ]  hardhout[ ]  hardboard[ ]  zachtboard[ ]  geplastificeerd hout[ ]  verduurzaamd hout[ ]  spaanplaat[ ]  multiplex | [ ]  triplex[ ]  geverfd hout[ ]  verlijmd hout[ ]  hard hout[ ]       [ ]       [ ]        |
| Eural Code | [ ]  170201c hout[ ]  170204\*c glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm |
| Verontreinigingen bijmenging | [ ]  beton :       %[ ]  metselwerk :       %[ ]  gips :       %[ ]  textiel :       %[ ]  isolatie :       % | [ ]  dakbedekking :       %[ ]  organisch materiaal :       %[ ]  papier :       %[ ]  zand :       %[ ]        :       % |
| Afnemer | naam :      adres :      postcode :      plaats :       | contactpersoon :      telefoonnummer:      soort inrichting :       |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?: [ ]  ja [ ]  neeWijze van vaststelling :       |
| Vaststelling | Sloopaannemer:      | Door:      | Datum:      |

|  |
| --- |
| 1. Productblad voor C-HOUT
 |
|  | Definitie | Verduurzaamd hout: geïmpregneerd, gewolmaniseerd, gecreosoteerd, bielzen |
| Samenstelling | [ ]  verduurzaamde balken[ ]  schuttingen[ ]  bielzen | [ ]       [ ]       [ ]        |
| Eural Code | [ ]  170201c hout[ ]  170204\*c glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm |
| Verontreinigingen bijmenging | [ ]  beton :       %[ ]  metselwerk :       %[ ]  gips :       %[ ]  textiel :       %[ ]  isolatie :       % | [ ]  dakbedekking :       %[ ]  organisch materiaal :       %[ ]  papier :       %[ ]  zand :       %[ ]        :       % |
| Afnemer | naam :      adres :      postcode :      plaats :       | contactpersoon :      telefoonnummer:      soort inrichting :       |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?: [ ]  ja [ ]  neeWijze van vaststelling :       |
| Vaststelling | Sloopaannemer:      | Door:      | Datum:      |

|  |
| --- |
| 1. NON-FERROMAGNETISCHE METALEN
 |
|  | Definitie | Alle metalen met uitzondering van de metalen welke middels een magneet kunnen worden afgescheiden (ferromagnetische metalen) |
| Samenstelling | [ ]       [ ]        |  |
| Eural Code | [ ]  170401c koper, brons en messing[ ]  170402c aluminium[ ]  170403c lood[ ]  170404c zink[ ]  170406c tin[ ]  170407c gemengde metalen[ ]  170209\*c metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd  |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm |
| Verontreinigingen bijmenging | [ ]  ferromagnetische metalen :       %[ ]        :       %[ ]        :       % |
| Afnemer | naam :      adres :      postcode :      plaats :       | contactpersoon :      telefoonnummer:      soort inrichting :       |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?: [ ]  ja [ ]  neeWijze van vaststelling :       |
| Vaststelling | Sloopaannemer:      | Door:      | Datum:      |

|  |
| --- |
| 1. FERROMAGNETISCHE METALEN
 |
|  | Definitie | Alle metalen welke middels een magneet kunnen worden afgescheiden (ferromagnetische metalen) |
| Samenstelling | [ ]       [ ]        |  |
| Eural Code | [ ]  170405c ijzer en staal[ ]  170407c gemengde metalen[ ]  170209\*c metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd  |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm |
| Verontreinigingen bijmenging | [ ]  non- ferromagnetische metalen :       %[ ]        :       %[ ]        :       % |
| Afnemer | naam :      adres :      postcode :      plaats :       | contactpersoon :      telefoonnummer:      soort inrichting :       |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?: [ ]  ja [ ]  neeWijze van vaststelling :       |
| Vaststelling | Sloopaannemer:      | Door:      | Datum:      |

|  |
| --- |
| 1. Productblad voor GLAS
 |
|  | Definitie | Hard doorzichtig materiaal bestaande uit gesmolten zand, kalk en soda |
| Samenstelling | [ ]  gemengd vlakglas (zuiver, gekleurd, afkomstig van serres, kassen)[ ]  spiegelglas (afkomstig van spiegels)[ ]  isolatieglas (ongelaagd dubbelglas ruiten met tussenstrippen)[ ]  draad en/of gelaagd glas (gelaagd, vlakglas met metalen draden)[ ]  combinatieglas (mix van diverse soorten vlakglas)[ ]        |
| Eural Code | [ ]  170202c glas[ ]  170204\*c glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn[ ]  170902\*c bouw- en sloopafval dat PCB's bevat (bv. PCB-houdende kit, vloerbedekkingen waarin PCB-houdende hars is verwerkt, isolerende beglazing met PCB-houdende afdichting, PCB-houdende condensatoren) |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm |
| Verontreinigingen bijmenging | [ ]  keramiek :       %[ ]  porselein :       %[ ]  beton :       %[ ]  metselwerk :       %[ ]  lijm :       % | [ ]  hout (kozijn) :       %[ ]  plastic/rubber :       %[ ]  zand :       %[ ]        :       %[ ]        :       % |
| Afnemer  | naam :      adres :      postcode:      plaats :       | contactpersoon :      telefoonnummer:      soort inrichting :       |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?: [ ]  ja [ ]  neeWijze van vaststelling :       |
| Vaststelling | Sloopaannemer:      | Door:      | Datum:      |

|  |
| --- |
| 1. Productblad voor VLOERBEDEKKING
 |
|  | Definitie | Geweven vloerbedekking van wol of synthetische garens |
| Samenstelling | [ ]  vloerbedekking[ ]  tapijt[ ]        |
| Eural Code | [ ]  170902\*c bouw- en sloopafval dat PCB's bevat (bv. PCB-houdende kit, vloerbedekkingen waarin PCB-houdende hars is verwerkt, isolerende beglazing met PCB-houdende afdichting, PCB-houdende condensatoren)[ ]  170903\*c overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat[ ]  170904 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm |
| Verontreinigingen bijmenging | [ ]  lijm :       %[ ]  spijkers :       %[ ]  hout (vloerplinten) :       % | [ ]        :       %[ ]        :       %[ ]        :       % |
| Afnemer  | naam :      adres :      postcode :      plaats :       | contactpersoon :      telefoonnummer:      soort inrichting :       |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?: [ ]  ja [ ]  neeWijze van vaststelling :       |
| Vaststelling | Sloopaannemer:      | Door:      | Datum:      |

|  |
| --- |
| 1. Productblad voor ISOLATIE MATERIAAL
 |
|  | Definitie  | Materiaal ten behoeve van bescherming tegen geleiding van geluid, warmte of elektriciteit |
| Samenstelling | [ ]  Glaswol[ ]  Steenwol[ ]  Polystyreen (geëxtrudeerd)[ ]  Polystyreenkorrels[ ]  Tempex (polystyreen) | [ ]  Linoleum[ ]  Asbesthoudende isolatie[ ]       [ ]       [ ]        |
| Eural Code | [ ]  170601\* asbesthoudend isolatiemateriaal[ ]  170603\* overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat[ ]  170604 niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm |
| Verontreinigingen bijmenging | [ ]  lijm :       %[ ]  hout :       %[ ]  gips :       %[ ]  beton :       % | [ ]  metselwerk :       %[ ]  zand :       %[ ]        :       %[ ]        :       % |
| Afnemer  | naam :      adres :      postcode:      plaats :       | contactpersoon :      telefoonnummer:      soort inrichting :       |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?: [ ]  ja [ ]  neeWijze van vaststelling :       |
| Vaststelling | Sloopaannemer:      | Door:      | Datum:      |

|  |
| --- |
| 1. Productblad voor DAKBEDEKKINGSMATERIAAL BITUMINEUS
 |
|  | Definitie  | Materiaal ten behoeve van het water- en windicht maken van daken |
| Samenstelling | [ ]  bitumen  |  |
| Eural Code | [ ]  170302c niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm |
| Verontreinigingen bijmenging | [ ]  lijm :       %[ ]  hout :       %[ ]  metalen :       %[ ]  isolatie :       % | [ ]  zand :       %[ ]        :       %[ ]        :       % |
| Afnemer  | naam :      adres :      postcode :      plaats :       | contactpersoon :      telefoonnummer:      soort inrichting :       |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?: [ ]  ja [ ]  neeWijze van vaststelling :       |
| Vaststelling | Sloopaannemer:      | Door:      | Datum:      |

|  |
| --- |
| 1. Productblad voor DAKBEDEKKINGSMATERIAAL TEERHOUDEND
 |
|  | Definitie  | Materiaal ten behoeve van het water- en windicht maken van daken |
| Samenstelling | [ ]  bitumen [ ]  teer |  |
| Eural Code | [ ]  170301\*c bitumineuze mengsels die koolteer bevatten[ ]  170303\* koolteer en met teer behandelde producten |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm |
| Verontreinigingen bijmenging | [ ]  lijm :       %[ ]  hout :       %[ ]  metalen :       %[ ]  isolatie :       % | [ ]  zand :       %[ ]        :       %[ ]        :       % |
| Afnemer | naam :      adres :      postcode :      plaats :       | contactpersoon :      telefoonnummer:      soort inrichting :       |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?: [ ]  ja [ ]  neeWijze van vaststelling :       |
| Vaststelling | Sloopaannemer:      | Door:      | Datum:      |

|  |
| --- |
| 1. Productblad voor GEMENGD BOUW- EN SLOOPAFVAL
 |
|  | Definitie | Ongesorteerd vrijkomend materiaal dat vrijkomt bij het slopen na het verwijderen van gevaarlijke stoffen (asbest) |
| Samenstelling | [ ]  gemengd bouw- en sloopafval[ ]        |
| Eural Code | [ ]  170903\*c overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat[ ]  170904c niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm |
| Verontreinigingen bijmenging | [ ]        :       %[ ]        :       % | [ ]        :       %[ ]        :       %[ ]        :       % |
| Afnemer  | naam :      adres :      postcode :      plaats :       | contactpersoon :      telefoonnummer:      soort inrichting :       |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?: [ ]  ja [ ]  neeWijze van vaststelling :       |
| Vaststelling | Sloopaannemer:      | Door:      | Datum:      |

*Bestemd voor sloopmaterialen die niet in bestaande productbladen benoemd zijn*

|  |
| --- |
| 1. Productblad voor
 |
|  | Definitie  |  |
| Samenstelling | [ ]       [ ]       [ ]       [ ]        | [ ]       [ ]       [ ]       [ ]        |
| Eural Code | [ ]  [ ]   |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm |
| Verontreinigingen bijmenging | [ ]  :       %[ ]  :       %[ ]  :       %[ ]  :       % | [ ]        :       %[ ]        :       %[ ]        :       %[ ]        :       % |
| Afnemer | naam :      adres :      postcode :      plaats :       | contactpersoon :      telefoonnummer:      soort inrichting :       |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?: [ ]  ja [ ]  neeWijze van vaststelling :       |
| Vaststelling | Sloopaannemer:      | Door:      | Datum:      |