**PRODUCTBLADEN BEHORENDE BIJ DE**

**BEOORDELINGSRICHTLIJN**

**VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN**

Vaststelling door : Centraal College van Deskundigen Slopen

Datum : 17 oktober 2017

Kenmerk : SVMS-008

Versie : 2017-01

Status : informatief

Verkrijgbaar bij : www.veiligslopen.nl

**INHOUDSOPGAVE**

[Instructie voor gebruik van productbladen 3](#_Toc118877028)

[1. Productblad voor BETONPUIN 4](#_Toc118877029)

[2. Productblad voor METSELWERKPUIN 5](#_Toc118877030)

[3. Productblad voor ASFALTPUIN 6](#_Toc118877031)

[4. Productblad voor MENGPUIN 7](#_Toc118877032)

[5. Productblad voor KALKZANDSTEEN 8](#_Toc118877033)

[6. Productblad voor GIPSHOUDEND MATERIAAL 9](#_Toc118877034)

[7. Productblad voor GASBETON 10](#_Toc118877035)

[8. Productblad voor A-HOUT 11](#_Toc118877036)

[9. Productblad voor B-HOUT 12](#_Toc118877037)

[10. Productblad voor C-HOUT 13](#_Toc118877038)

[11. NON-FERROMAGNETISCHE METALEN 14](#_Toc118877039)

[12. FERROMAGNETISCHE METALEN 15](#_Toc118877040)

[13. Productblad voor GLAS 16](#_Toc118877041)

[14. Productblad voor VLOERBEDEKKING 17](#_Toc118877042)

[15. Productblad voor ISOLATIE MATERIAAL 18](#_Toc118877043)

[16. Productblad voor DAKBEDEKKINGSMATERIAAL BITUMINEUS 19](#_Toc118877044)

[17. Productblad voor DAKBEDEKKINGSMATERIAAL TEERHOUDEND 20](#_Toc118877045)

[18. Productblad voor GEMENGD BOUW- EN SLOOPAFVAL 21](#_Toc118877046)

[19. Productblad voor 22](#_Toc118877047)

# Instructie voor gebruik van productbladen

In de vorige versie (2012-01) van paragraaf 3.2 van de BRL SVMS-007 was opgenomen dat de sloopaannemer een registratie bijhoudt van de afnemers van sloopmaterialen, met behulp van de productbladen zoals opgenomen in dit document.

Na de integrale herziening van de BRL SVMS-007 per 31 januari 2017 is het gebruik van de productbladen niet langer vereist.

Dit laat onverlet dat de sloopaannemer de productbladen nog altijd kan gebruiken ter invulling van de eisen in hoofdstuk 5 van de BRL, bij de leveranciersbeoordeling of anderszins door bijvoorbeeld de specificaties van het sloopmateriaal te beschrijven voor de afnemer.

Het registreren van afnemers (invullen productbladen) kan op de volgende twee momenten plaatsvinden:

- jaarlijks in het kader van de ‘leveranciersbeoordeling’;

- bij inschakeling van een ‘nieuwe’ afnemer.

De registratie kan plaatsvinden met behulp van de productbladen in dit document.

Het is toegestaan om de productbladen zoals in dit document opgenomen, op onderdelen aan te vullen.

De productbladen kunnen worden gedownload op [www.veiligslopen.nl](http://www.veiligslopen.nl). De kop- en voetteksten kunnen dan worden opgemaakt in de huisstijl van de organisatie (in ieder geval moet blijken binnen welke bedrijfsorganisatie het productblad is vastgesteld).

Dit document heeft de status: informatief.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Productblad voor BETONPUIN | | | | | | |
|  | Definitie | Puin vrijkomend bij de sloop van beton, zoals betonelementen, constructies, producten en stenen | | | | |
| Samenstelling | betonpuin  betonstenen | |  | | |
| Eural Code | 170101 beton  170106\*c mengsel van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan die gevaarlijke stoffen bevatten | | | | |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm | | | | |
| Wapening | ja  nee indien ja:  weinig  veel | | | | |
| Verontreiniging  en bijmenging | metselwerk :       %  gips :       %  gasbeton :       %  kalkzandsteen :       %  asfalt :       %  asbest :       % | | isolatie :       %  polystyreen :       %  roet :       %  zand :       %        :       %        :       % | | |
| Afnemer | naam :  adres :  postcode :  plaats : | | | contactpersoon :  telefoonnummer:  soort inrichting : | |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?:  ja  nee  Wijze van vaststelling : | | | | |
| Vaststelling | Sloopaannemer: | Door: | | | Datum: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Productblad voor METSELWERKPUIN | | | | | | |
|  | Definitie | Puin vrijkomend bij de sloop van constructies van metselwerk (gebakken materialen in combinatie met metselwerkmortel) | | | | |
| Samenstelling | metselwerkconstructie  wandtegels, keramisch | |  | | |
| Eural Code | 170102 stenen  170103 tegels en keramische producten  170106\*c mengsel van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan die gevaarlijke stoffen bevatten | | | | |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm | | | | |
| Verontreiniging  en bijmenging | beton :       %  gips :       %  gasbeton :       %  kalkzandsteen :       %  asfalt :       %  asbest :       % | | isolatie :       %  polystyreen :       %  roet :       %  zand :       %        :       %        :       % | | |
| Afnemer | naam :  adres :  postcode :  plaats : | | | contactpersoon :  telefoonnummer:  soort inrichting : | |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?:  ja  nee  Wijze van vaststelling : | | | | |
| Vaststelling | Sloopaannemer: | Door: | | | Datum: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Productblad voor ASFALTPUIN | | | | | | |
|  | Definitie | Mengsel van steenslagen/of grind en bitumen. Puin afkomstig van de sloop van een asfaltverharding | | | | |
|  | Samenstelling | asfaltbeton  koudasfalt | |  | | |
|  | Eural Code | 170301\*c bitumineuze mengsels die koolteer bevatten (> 1000mg/kg)  170302 niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels  170303\* koolteer en met teer behandelde producten | | | | |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm | | | | |
|  | Verontreiniging  en bijmenging | beton :       %  metselwerk :       %  gips :       %  gasbeton :       %  kalkzandsteen :       %  asbest :       % | | isolatie :       %  polystyreen :       %  roet :       %  zand :       %        :       %        :       % | | |
|  | Afnemer | naam :  adres :  postcode :  plaats : | | | contactpersoon :  telefoonnummer:  soort inrichting : | |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?:  ja  nee  Wijze van vaststelling : | | | | |
|  | Vaststelling | Sloopaannemer: | Door: | | | Datum: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Productblad voor MENGPUIN | | | | | | |
|  | Definitie | Puin vrijkomend bij de sloop van constructies van beton en metselwerk (gemengd) | | | | |
| Samenstelling | betonpuin  betonstenen | | metselwerkconstructie  wandtegels, keramisch | | |
| Eural Code | 170106\*c mengsel van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan die gevaarlijke stoffen bevatten  170107 niet onder 17 01 06 vallende mengsel van beton, stenen, tegels of keramische producten | | | | |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm | | | | |
| Verontreiniging  en bijmenging | gips :       %  gasbeton :       %  kalkzandsteen :       %  asfalt :       %  asbest :       % | | isolatie :       %  polystyreen :       %  roet :       %  zand :       %        :       % | | |
| Afnemer | naam :  adres :  postcode :  plaats : | | | contactpersoon :  telefoonnummer:  soort inrichting : | |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?:  ja  nee  Wijze van vaststelling : | | | | |
| Vaststelling | Sloopaannemer: | Door: | | | Datum: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Productblad voor KALKZANDSTEEN | | | | | | |
|  | Definitie | Steen geperst uit zand en kalk (calciumcarbonaat) | | | | |
| Samenstelling | kalkzand metselstenen  kalkzand lijmblokken  kalkzand producten | |  | | |
| Eural Code | 170102 stenen  170106\*c mengsel van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan die gevaarlijke stoffen bevatten  170107 niet onder 17 01 06 vallende mengsel van beton, stenen, tegels of keramische producten | | | | |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm | | | | |
| Verontreiniging  en bijmenging | beton :       %  metselwerk :       %  gips :       %  gasbeton :       %  asfalt :       %  asbest :       % | | isolatie :       %  polystyreen :       %  roet :       %  zand :       %        :       %        :       % | | |
| Afnemer | naam :  adres :  postcode :  plaats : | | | contactpersoon :  telefoonnummer:  soort inrichting : | |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?:  ja  nee  Wijze van vaststelling : | | | | |
| Vaststelling | Sloopaannemer: | Door: | | | Datum: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Productblad voor GIPSHOUDEND MATERIAAL | | | | | | |
|  | Definitie | Producten vervaardigd uit calciumsulfaat aangelengd met water | | | | |
| Samenstelling | Gipsplaten  Gipsblokken  Gipsproducten | |  | | |
| Eural Code | 170801\*c gipshoudend bouwmateriaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd  170802c niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouwmateriaal | | | | |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm | | | | |
| Verontreiniging  en bijmenging | beton :       %  metselwerk :       %  gasbeton :       %  kalkzandsteen :       %  asfalt :       %  asbest :       % | | isolatie :       %  polystyreen :       %  roet :       %  zand :       %        :       %        :       % | | |
| Afnemer | naam :  adres :  postcode :  plaats : | | | contactpersoon :  telefoonnummer:  soort inrichting : | |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?:  ja  nee  Wijze van vaststelling : | | | | |
| Vaststelling | Sloopaannemer: | Door: | | | Datum: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Productblad voor GASBETON | | | | | | |
|  | Definitie | Beton vervaardigd uit onder andere zand, cement, kalk, water en aluminiumpoeder | | | | |
| Samenstelling | gasbeton blokken  gasbeton stenen  gasbeton producten | |  | | |
| Eural Code | 170101 beton  170106\*c mengsel van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan die gevaarlijke stoffen bevatten  170107c niet onder 17 01 06 vallende mengsel van beton, stenen, tegels of keramische producten | | | | |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm | | | | |
| Verontreiniging  en bijmenging | beton :       %  metselwerk :       %  gips :       %  kalkzandsteen :       %  asfalt :       %  asbest :       % | | isolatie :       %  polystyreen :       %  roet :       %  zand :       %        :       %        :       % | | |
| Afnemer | naam :  adres :  postcode :  plaats : | | | contactpersoon :  telefoonnummer:  soort inrichting : | |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?:  ja  nee  Wijze van vaststelling : | | | | |
| Vaststelling | Sloopaannemer: | Door: | | | Datum: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Productblad voor A-HOUT | | | | | | |
|  | Definitie | Schoon, onbehandeld hout niet zijnde vers hout (snoeihout) of hard hout | | | | |
| Samenstelling | balken  planken  spaanplaat  pallets | |  | | |
| Eural Code | 170201c hout  170204\*c glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn | | | | |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm | | | | |
| Verontreiniging  en bijmenging | spijkers :       %  hardhout :       %  hardboard :       %  zachtboard :       %  geplastificeerd hout :       %  verduurzaamd hout :       %  spaanplaat :       %  multiplex :       %  triplex :       %  gips :       %  beton :       % | | metselwerk :       %  gips :       %  textiel :       %  isolatie :       %  dakbedekking :       %  organisch materiaal :       %  papier :       %  zand :       %        :       %        :       %        :       % | | |
| Afnemer | naam :  adres :  postcode :  plaats : | | | contactpersoon :  telefoonnummer:  soort inrichting : | |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?:  ja  nee  Wijze van vaststelling : | | | | |
| Vaststelling | Sloopaannemer: | Door: | | | Datum: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Productblad voor B-HOUT | | | | | | |
|  | Definitie | Hout dat niet onder categorie A en C valt, bijvoorbeeld geverfd en verlijmd hout en vezelplaten. Geen vers hout | | | | |
| Samenstelling | hardhout  hardboard  zachtboard  geplastificeerd hout  verduurzaamd hout  spaanplaat  multiplex | | triplex  geverfd hout  verlijmd hout  hard hout | | |
| Eural Code | 170201c hout  170204\*c glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn | | | | |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm | | | | |
| Verontreiniging  en bijmenging | beton :       %  metselwerk :       %  gips :       %  textiel :       %  isolatie :       % | | dakbedekking :       %  organisch materiaal :       %  papier :       %  zand :       %        :       % | | |
| Afnemer | naam :  adres :  postcode :  plaats : | | | contactpersoon :  telefoonnummer:  soort inrichting : | |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?:  ja  nee  Wijze van vaststelling : | | | | |
| Vaststelling | Sloopaannemer: | Door: | | | Datum: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Productblad voor C-HOUT | | | | | | |
|  | Definitie | Verduurzaamd hout: geïmpregneerd, gewolmaniseerd, gecreosoteerd, bielzen | | | | |
| Samenstelling | verduurzaamde balken  schuttingen  bielzen | |  | | |
| Eural Code | 170201c hout  170204\*c glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn | | | | |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm | | | | |
| Verontreiniging  en bijmenging | beton :       %  metselwerk :       %  gips :       %  textiel :       %  isolatie :       % | | dakbedekking :       %  organisch materiaal :       %  papier :       %  zand :       %        :       % | | |
| Afnemer | naam :  adres :  postcode :  plaats : | | | contactpersoon :  telefoonnummer:  soort inrichting : | |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?:  ja  nee  Wijze van vaststelling : | | | | |
| Vaststelling | Sloopaannemer: | Door: | | | Datum: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NON-FERROMAGNETISCHE METALEN | | | | | | |
|  | Definitie | Alle metalen met uitzondering van de metalen welke middels een magneet kunnen worden afgescheiden (ferromagnetische metalen) | | | | |
| Samenstelling |  | |  | | |
| Eural Code | 170401c koper, brons en messing  170402c aluminium  170403c lood  170404c zink  170406c tin  170407c gemengde metalen  170209\*c metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd | | | | |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm | | | | |
| Verontreiniging  en bijmenging | ferromagnetische metalen :       %        :       %        :       % | | | | |
| Afnemer | naam :  adres :  postcode :  plaats : | | | contactpersoon :  telefoonnummer:  soort inrichting : | |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?:  ja  nee  Wijze van vaststelling : | | | | |
| Vaststelling | Sloopaannemer: | Door: | | | Datum: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. FERROMAGNETISCHE METALEN | | | | | | |
|  | Definitie | Alle metalen welke middels een magneet kunnen worden afgescheiden (ferromagnetische metalen) | | | | |
| Samenstelling |  | |  | | |
| Eural Code | 170405c ijzer en staal  170407c gemengde metalen  170209\*c metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd | | | | |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm | | | | |
| Verontreiniging  en bijmenging | non- ferromagnetische metalen :       %        :       %        :       % | | | | |
| Afnemer | naam :  adres :  postcode :  plaats : | | | contactpersoon :  telefoonnummer:  soort inrichting : | |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?:  ja  nee  Wijze van vaststelling : | | | | |
| Vaststelling | Sloopaannemer: | Door: | | | Datum: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Productblad voor GLAS | | | | | | |
|  | Definitie | Hard doorzichtig materiaal bestaande uit gesmolten zand, kalk en soda | | | | |
| Samenstelling | gemengd vlakglas (zuiver, gekleurd, afkomstig van serres, kassen)  spiegelglas (afkomstig van spiegels)  isolatieglas (ongelaagd dubbelglas ruiten met tussenstrippen)  draad en/of gelaagd glas (gelaagd, vlakglas met metalen draden)  combinatieglas (mix van diverse soorten vlakglas) | | | | |
| Eural Code | 170202c glas  170204\*c glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn  170902\*c bouw- en sloopafval dat PCB's bevat (bv. PCB-houdende kit, vloerbedekkingen waarin PCB-houdende hars is verwerkt, isolerende beglazing met PCB-houdende afdichting, PCB-houdende condensatoren) | | | | |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm | | | | |
| Verontreiniging  en bijmenging | keramiek :       %  porselein :       %  beton :       %  metselwerk :       %  lijm :       % | | hout (kozijn) :       %  plastic/rubber :       %  zand :       %        :       %        :       % | | |
| Afnemer | naam :  adres :  postcode:  plaats : | | | contactpersoon :  telefoonnummer:  soort inrichting : | |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?:  ja  nee  Wijze van vaststelling : | | | | |
| Vaststelling | Sloopaannemer: | Door: | | | Datum: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Productblad voor VLOERBEDEKKING | | | | | | |
|  | Definitie | Geweven vloerbedekking van wol of synthetische garens | | | | |
| Samenstelling | vloerbedekking  tapijt | | | | |
| Eural Code | 170902\*c bouw- en sloopafval dat PCB's bevat (bv. PCB-houdende kit, vloerbedekkingen waarin PCB-houdende hars is verwerkt, isolerende beglazing met PCB-houdende afdichting, PCB-houdende condensatoren)  170903\*c overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat  170904 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval | | | | |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm | | | | |
| Verontreiniging  en bijmenging | lijm :       %  spijkers :       %  hout (vloerplinten) :       % | | :       %        :       %        :       % | | |
| Afnemer | naam :  adres :  postcode :  plaats : | | | contactpersoon :  telefoonnummer:  soort inrichting : | |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?:  ja  nee  Wijze van vaststelling : | | | | |
| Vaststelling | Sloopaannemer: | Door: | | | Datum: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Productblad voor ISOLATIE MATERIAAL | | | | | | |
|  | Definitie | Materiaal ten behoeve van bescherming tegen geleiding van geluid, warmte of elektriciteit | | | | |
| Samenstelling | Glaswol  Steenwol  Polystyreen (geëxtrudeerd)  Polystyreenkorrels  Tempex (polystyreen) | | Linoleum  Asbesthoudende isolatie | | |
| Eural Code | 170601\* asbesthoudend isolatiemateriaal  170603\* overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat  170604 niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal | | | | |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm | | | | |
| Verontreiniging  en bijmenging | lijm :       %  hout :       %  gips :       %  beton :       % | | metselwerk :       %  zand :       %        :       %        :       % | | |
| Afnemer | naam :  adres :  postcode:  plaats : | | | contactpersoon :  telefoonnummer:  soort inrichting : | |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?:  ja  nee  Wijze van vaststelling : | | | | |
| Vaststelling | Sloopaannemer: | Door: | | | Datum: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Productblad voor DAKBEDEKKINGSMATERIAAL BITUMINEUS | | | | | | |
|  | Definitie | Materiaal ten behoeve van het water- en windicht maken van daken | | | | |
| Samenstelling | bitumen | |  | | |
| Eural Code | 170302c niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels | | | | |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm | | | | |
| Verontreiniging  en bijmenging | lijm :       %  hout :       %  metalen :       %  isolatie :       % | | zand :       %        :       %        :       % | | |
| Afnemer | naam :  adres :  postcode :  plaats : | | | contactpersoon :  telefoonnummer:  soort inrichting : | |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?:  ja  nee  Wijze van vaststelling : | | | | |
| Vaststelling | Sloopaannemer: | Door: | | | Datum: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Productblad voor DAKBEDEKKINGSMATERIAAL TEERHOUDEND | | | | | | |
|  | Definitie | Materiaal ten behoeve van het water- en windicht maken van daken | | | | |
| Samenstelling | bitumen  teer | |  | | |
| Eural Code | 170301\*c bitumineuze mengsels die koolteer bevatten  170303\* koolteer en met teer behandelde producten | | | | |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm | | | | |
| Verontreiniging  en bijmenging | lijm :       %  hout :       %  metalen :       %  isolatie :       % | | zand :       %        :       %        :       % | | |
| Afnemer | naam :  adres :  postcode :  plaats : | | | contactpersoon :  telefoonnummer:  soort inrichting : | |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?:  ja  nee  Wijze van vaststelling : | | | | |
| Vaststelling | Sloopaannemer: | Door: | | | Datum: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Productblad voor GEMENGD BOUW- EN SLOOPAFVAL | | | | | | |
|  | Definitie | Ongesorteerd vrijkomend materiaal dat vrijkomt bij het slopen na het verwijderen van gevaarlijke stoffen (asbest) | | | | |
| Samenstelling | gemengd bouw- en sloopafval | | | | |
| Eural Code | 170903\*c overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat  170904c niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval | | | | |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm | | | | |
| Verontreiniging  en bijmenging | :       %        :       % | | :       %        :       %        :       % | | |
| Afnemer | naam :  adres :  postcode :  plaats : | | | contactpersoon :  telefoonnummer:  soort inrichting : | |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?:  ja  nee  Wijze van vaststelling : | | | | |
| Vaststelling | Sloopaannemer: | Door: | | | Datum: |

*Bestemd voor sloopmaterialen die niet in bestaande productbladen benoemd zijn*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Productblad voor | | | | | | |
|  | Definitie |  | | | | |
| Samenstelling |  | |  | | |
| Eural Code |  | | | | |
| ACCEPTATIECRITERIA | Afmetingen | van       tot       mm | | | | |
| Verontreiniging  en bijmenging | :       %  :       %  :       %  :       % | | :       %        :       %        :       %        :       % | | |
| Afnemer | naam :  adres :  postcode :  plaats : | | | contactpersoon :  telefoonnummer:  soort inrichting : | |
| VALIDATIE | Verificatie | Beschikt afnemer over toereikende milieuvergunning?:  ja  nee  Wijze van vaststelling : | | | | |
| Vaststelling | Sloopaannemer: | Door: | | | Datum: |